en1=File
en2=Action
en3=Service
en4=Help
en5=Online Help and PDF
en6=Import
en7=Export
en8=Exit
en10=Stop the current Process
en11=Run Computer Discovery (Poll FDB)
en15=Options
en16=Clear the Log
en17=Clear
en18=Port Status Monitor
en19=View the Map in Default Browser
en20=Set the value of an SNMP object
en21=Stop
en22=Alarms
en23=Edit the Topology
en24=Show LLDP/CDP neighbors
en25=License Agreement
en26=How to Get a License Key
en27=About
en28=MAC address delimiter 
en29=enter the path to the wkhtmltopdf.exe file. You can add options. 
en30=IP, Hostname
en31=Import CSV
en32=Export to CSV
en33=Export to PDF
en34=Use import for IP address and Hostname that are not resolved automatically.
en35=Path to the import file (CSV file delimiter is a semicolon ";" or a comma ",")
en36=Export to Draw.io
en37=The import file can be created by Nmap (with –oN option) 
en38=or by Advanced IP Scanner (save output as a CSV tab delimited file)
en39=Preview
en40=Install or unpack wkhtmltopdf utility and
en41=Run the Import
en42=Run the import every
en43=hour(s) (see Discovery options)
en44=Cancel
en45=Path to the import file
en46=Set the desired column width
en47=Clear old data for MAC addresses that are absent from the import file
en48=Enter the path to the export file
en49=Computer list
en50=Switch list
en51=Switch connection table
en52=Port list
en53=Run the Export
en54=VLAN list
en55=Run the export every
en56=CSV delimiter
en57=Network Topology Map
en58=Include to the report
en59=General
en60=Discovery
en61=Notification
en62=Traffic
en63=Ping Monitor
en65=You can use any Web server to share the map with others.
en67=1. Enter the path where htm/php files are to be saved 
en68=May be network path (e.g., \\server\sharename)
en69=3. Enter LanTopoLog folder web address (e.g., http://<web server name>/ltl)
en70=4. Copy the file ltsearch.cgi into the Web server script directory
en71=and enter the HTTP address for the ltsearch.cgi
en72=2. Local path to the LanTopoLog Web folder on the Web server machine.
en73=Enter the same path as above if LanTopoLog and Web server reside on the same machine.
en75=HTTP address for the LanTopoLog map:
en76=Save map files to the web folder
en78=Save as htm
en79=Save as php
en80=Test the URL
en81=Test CGI
en83=Map Display Options
en84=Show switch sysLocation
en85=Show port ifDescription
en86=Show device manufacturer
en87=Show switch sysDescription
en88=Show VLAN
en89=Show abbreviated ifName
en90=Show port ifAlias
en91=Font size
en92=Delete log records older than
en93=days
en94=Show port number instead of ifName
en95=Delete the computer if it has no activity for
en96=Map colors
en97=Background color
en98=Graph color
en99=Default colors
en100=Change
en103=Alarm Notification
en104=Test Notification
en105=Play sound
en106=Execute program/script
en107=Send email to
en108=Email Options
en109=Notify via Telegram. For this, create a Telegram Bot.
en110=Path to the draw.io.exe file
en111=Path to the topology map XML file
en117=Time interval between two consecutive checks of a monitored object
en118=Number of ping attempts before marking a device as "down"
en119=minutes
en120=Notify when ping fails
en121=List of monitored hosts
en124=Traffic (Bandwidth) Monitor
en125=% within 10 minutes
en126=Average bandwidth usage threshold
en127=Notify when the threshold is exceeded:
en128=Packet error monitoring
en129=The number of discarded packets exceeds
en130=% of total number of packets
en131=The number of packets error exceeds
en133=Enable Traffic Monitor
en134=Traffic bar chart
en135=Show charts for the last 2 hours
en136=Show charts for the last 48 hours
en137=The number of threads for SNMP polling (the more threads, the faster polling)
en138=Monitor only switch-to-switch ports to reduce CPU load. This is relevant in case of SNMP v3
en139=Run computer discovery every
en140=hour(s)
en141=Notify when a new MAC address is detected
en142=Use snmp bulk requests. This speed up polling. Some switches may not support this feature.
en143=Edit connection table
en144=Use switch connection table
en145=WMI inventory
en146=If the fields are empty then WMI queries use your current user credential
en147=Add WMI Query
en148=Enable WMI inventory
en149=Notify when the Spanning Tree Topology is changed
en150=Send to Syslog server
en151=Path to the java.exe file
en152=Enter path to the java.exe file (Options - Discovery tab)
en165=IP address range:
en166=Examples:
en172=The previous assignment (
en173=) will be canceled 
en174=Assign the icon to all mac addresses starting with
en175=Change Icon
en176=Default Icon
en179=IP address
en180=Name
en181=Port description
en182=Status
en183=Check the checkbox for the port you want to monitor
en184=Uncheck the checkbox to remove the port from monitoring
en185=Check port status every
en186=Notify when the port goes down
en187=Check/Uncheck all
en188=To add port select "Port Status Monitor" from the switch tools menu
en189=License Key Info
en190=Your license key is bound to the following switches:
en191=At least one of them must always be present on the LanTopoLog map,
en192=otherwise your copy of LanTopoLog is not considered registered.
en199=Follow the steps below.
en200=1. Discover your network with demo version of LanTopoLog and click "Apply the New Topology"
en201=How to Get a License Key
en202=In the table below, select up to 3 switches using checkboxes.
en203=Your license key will be bound to these switches.
en205=2. Switch ID will appear in the field below.
en206=Email Switch ID to
en207=(copy the string and paste it into the email)
en208=3. Purchase LanTopoLog through the program site
en209=4. After you have made payment, your license key file will be emailed to you
en210=5. Copy the license key file here 
en212=and restart the program.
en213=Note: The license key is bound to the MAC address of the switch, so you can change any switch settings (IP address, Name, etc).
en215=In the future you can add new switches to your network, however, the license key remains valid.
en221=Switch
en222=Select the command
en223=SNMP write access
en224=Save
en225=Save for all switches
en226=Run
en240=Discovering switches
en241=1. Specify ranges of IP addresses for the switch discovery
en242=2. Discover the switches
en243=3. Check that all switches are present
en244=within the list of discovered devices.
en245=Run device discovery
en246=If any checkbox is checked, then unchecked
en247=Note:  SNMP v2c community or v3 user
en248=must have read access to mib iso(1)
en249= 
en250=Also discover any SNMP device (AP...)
en251=This is usually not necessary, but you can assign a switch as a root node in the map tree by checking its box.
en252=IP ranges will be skipped during the scanning 
en253=Collect SNMP data
en254=Discover the Topology
en255=Apply the New Topology
en256=Non switch device (router, AP) cannot be assigned as a root node.
en259=Search
en261=Step 1
en262=Step 2
en263=Step 3
en264=Network Browser
en272=View
en273=New
en274=Remove
en275=Mark
en276=Add new switches here
en277=Discover only the part of the map under this switch
en278=Delete from the map
en279=is absent from the map
en280=Edit this Menu
en281=Do not notify when ping fails
en282=Notify when ping fails
en283=Change icon
en284=Add/Edit comment
en285=Add to monitor list
en286=Remove from monitor list
-------------
ru1=Файл
ru2=Действие
ru3=Сервис
ru4=Справка
ru5=Онлайн-справка и PDF
ru6=Импорт
ru7=Экспорт
ru8=Выход
ru10=Остановить текущий процесс
ru11=Обновить список компьютеров (Обновить FDB)
ru15=Параметры
ru16=Очистить журнал
ru17=Сброс
ru18=Монитор состояния портов
ru19=Просмотр схемы сети в браузере
ru20=Установка значений объектов SNMP
ru21=Стоп
ru22=тревоги
ru23=Редактировать топологию
ru24=Показать соседей по LLDP/CDP
ru25=Лицензионное соглашение
ru26=Как получить лицензионный ключ
ru27=О программе
ru28=Разделитель MAC-адреса
ru29=введите путь к файлу wkhtmltopdf.exe. Вы можете добавить опции.
ru30=IP, hostname
ru31=Импорт CSV
ru32=Экспорт в CSV
ru33=Экспорт в PDF
ru34=Используйте импорт, если IP адреса и имена хостов не определены автоматически 
ru35=Путь к импортируемому файлу (CSV файл, разделитель ";" или ","). 
ru36=Экспорт в Draw.io
ru37=Файл для импорта можно создать утилитой Nmap (с опцией –oN) или сканером     
ru38=Advanced IP Scanner (с записью результата в файл CSV с разделителем Tab) 
ru39=Предварительный просмотр
ru40=Установите или распакуйте утилиту wkhtmltopdf и
ru41=Запустить импорт
ru42=Выполнять импорт каждые
ru43=час.
ru44=Отмена
ru45=Путь к импортируемому файлу
ru46=Измените ширину столбцов, если необходимо.
ru47=Удалять данные для MAC адресов, отсутствующих в импортируемом файле
ru48=Введите путь к экспортируемому файлу
ru49=Список компьютеров 
ru50=Список коммутаторов
ru51=Таблица соединений коммутаторов
ru52=Список портов
ru53=Запустить экспорт
ru54=Список VLAN
ru55=Выполнять экспорт каждые
ru56=CSV разделитель
ru57=Схема топологии сети
ru58=Включить в отчет
ru59=Общие
ru60=Сканирование
ru61=Уведомления
ru62=Трафик
ru63=Ping-монитор
ru65=Вы можете использовать любой Web сервер для публикации схемы сети.
ru67=1. Введите путь к папке, в которую LanTopoLog будет сохранять файлы схемы сети 
ru68=Это может быть сетевой путь (\\сервер\общая_папка)
ru69=3. Введите Web адрес папки LanTopoLog (например http://<web server name>/ltl)
ru70=4. Скопируйте файл ltsearch.cgi в папку для скриптов Web сервера
ru71=и введите HTTP адрес для ltsearch.cgi
ru72=2. Локальный путь к Web папке LanTopoLog на машине с Web сервером.
ru73=Если LanTopoLog и Web сервер находятся на одной машине, то повторите путь из пункта 1.
ru75=HTTP адрес для схемы LanTopoLog:
ru76=Сохранять файлы схемы сети в папку Web сервера
ru78=Сохранять как htm
ru79=Сохранять как php
ru80=Проверить URL
ru81=Проверить CGI
ru83=Параметры отображения схемы сети
ru84=Показывать sysLocation коммутатора
ru85=Показывать ifDescription порта
ru86=Показывать производителя устройства
ru87=Показывать sysDescription коммутатора
ru88=Показывать VLAN
ru89=Показывать сокращенное ifName
ru90=Показывать ifAlias порта
ru91=Размер шрифта
ru92=Удалить записи в журнале старше
ru93=дней
ru94=Показывать номер порта вместо ifName
ru95=Удалить компьютер, если он не обнаруживается в течении
ru96=Цвета схемы
ru97=Цвет фона
ru98=Цвет диаграмм трафика
ru99=Цвета по умолчанию
ru100=Изменить
ru103=Уведомление о событиях
ru104=Тест уведомлений
ru105=Проиграть звуковой файл
ru106=Выполнить программу/скрипт
ru107=Отправить e-mail на адреса
ru108=Параметры отправки e-mail
ru109=Отправить в Telegram. Для этого создайте Telegram Bot.
ru110=Путь к файлу draw.io.exe
ru111=Путь к XML файлу схемы сети 
ru117=Интервал, с которым Ping-монитор повторяет цикл проверки доступа к устройству  
ru118=Число попыток ping для фиксации потери доступа к устройству 
ru119=минут
ru120=Уведомлять при потере доступа к устройству из списка мониторинга
ru121=Список для мониторинга
ru124=Мониторинг трафика
ru125=% в течении 10 минут
ru126=Порог загрузки полосы пропускания
ru127=Уведомлять при превышении порога:
ru128=Мониторинг пакетов с ошибками
ru129=Число потерянных пакетов превышает
ru130=% от общего числа пакетов
ru131=Число ошибочных пакетов превышает
ru133=Включить мониторинг трафика
ru134=Диаграммы трафика
ru135=Показывать диаграммы за последние 2 часа
ru136=Показывать диаграммы за последние 48 часов
ru137=Число потоков сбора данных SNMP
ru138=Мониторить только магистральные порты для снижения загрузки CPU. Актуально для SNMP v3
ru139=Обновлять список компьютеров каждые
ru140=час.
ru141=Уведомлять при обнаружении нового MAC адреса
ru142=Использовать запросы SNMP bulk для ускорения опроса. Не все коммутаторы поддерживают эту функцию.
ru143=Редактировать таблицу соединений
ru144=Использовать таблицу соединений коммутаторов
ru145=WMI инвентаризация
ru146=Если не заполнено, то запросы WMI используют аккаунт текущего пользователя
ru147=Добавить запрос WMI
ru148=Включить WMI инвентаризацию
ru149=Уведомлять при изменении топологии Spanning Tree
ru150=Отправить на Syslog сервер
ru151=Путь к файлу java.exe
ru152=Введите путь к файлу java.exe (Параметры - Сканирование)
ru165=Диапазон IP адресов:
ru166=Примеры:
ru172=Предыдущее назначение (
ru173=) будет отменено
ru174=Назначить эту иконку всем MAC адресам, начинающимся с
ru175=Сменить иконку
ru176=Иконка по умолчанию
ru179=IP aадресов
ru180=Имя
ru181=Описание порта
ru182=Состояние
ru183=Отметьте чекбокс порта, который нужно мониторить
ru184=Снимите отметку порта, если его не нужно мониторить
ru185=Проверять состояние порта каждые
ru186=Уведомлять, когда порт перешел в состояние "down"
ru187=Отметить/Снять все отметки
ru188=Чтобы добавить порт выберите "Port Status Monitor" из меню инструментов коммутатора
ru189=Информация о лицензионном ключе
ru190=Ваш лицензионный ключ привязан к следующим коммутаторам:
ru191=Хотя бы один из них должен всегда присутствовать на схеме LanTopoLog,
ru192=иначе ваша копия LanTopoLog будет считаться незарегистрированной.
ru199=Следуйте инструкции:
ru200=1. Выполните построение схемы сети с помощью демо-версии LanTopoLog и кликните "Сохранить новую топологию"
ru201=Как получить лицензионный ключ
ru202=В таблице ниже отметьте чекбоксы коммутаторов для привязки к лицензии (до трёх).
ru203=Ваш лицензионный ключ привязан к этим коммутаторам.
ru205=2. Строка Switch ID появится в поле ниже
ru206=Вышлите эту строку на e-mail
ru207=(скопируйте и вставьте в письмо)
ru208=3. Совершите покупку LanTopoLog, используя ссылки на сайте
ru209=4. После получения оплаты вам будет выслан файл с лицензионным ключом.
ru210=5. Скопируйте файл с ключом сюда  
ru212=и перезапустите программу.
ru213=В будущем вы можете добавлять новые коммутаторы к вашей сети - лицензия останется действительной.
ru215=
ru221=Коммутатор
ru222=Выберите команду
ru223=SNMP права на запись
ru224=Сохранить
ru225=Сохранить для всех коммутаторов
ru226=Выполнить
ru240=Поиск коммутаторов
ru241=1. Задайте IP диапазон для поиска коммутаторов
ru242=2. Выполните поиск коммутаторов
ru243=
ru244=
ru245=Запустить поиск коммутаторов
ru246=Если какой-либо чекбокс отмечен, то неотмеченные
ru247=Примечание:  SNMP v2c community или v3 user
ru248=должны иметь права на чтение ветки mib iso(1)
ru249=
ru250=Искать любые SNMP-устройства (AP,...)
ru251=Вы можете назначить коммутатор в качестве корневого узла на схеме, отметив его чекбокс.
ru252=IP диапазоны будут пропущены при сканировании
ru253=Собрать SNMP данные
ru254=Построить топологию
ru255=Сохранить новую топологию
ru256=Устройство, не являющееся коммутатором (роутер, точка доступа) не может быть назначено в качестве корневого узла.
ru259=Поиск
ru261=Шаг 1
ru262=Шаг 2
ru263=Шаг 3
ru264=Браузер сети
ru272=Просмотр
ru273=новых
ru274=Удалить
ru275=метки
ru276=Добавить новые коммутаторы сюда
ru277=Перестроить только часть схемы сети, расположенной за этим коммутатором
ru278=Удалить из схемы сети
ru279=отсутствует на схеме
ru280=Редактировать это меню
ru281=Не уведомлять, если этот коммутатор перестал отвечать на ping-запрос
ru282=Уведомлять, если этот коммутатор перестал отвечать на ping-запрос
ru283=Сменить иконку
ru284=Добавить комментарий
ru285=Добавить в список мониторинга
ru286=Удалить из списка мониторинга
-------------
es1=Archivo
es2=Accion
es3=Servicio
es4=Ayuda
es5=Ayuda en linea y PDF
es6=Importar
es7=Exportar
es8=Salir
es10=Finalizar el proceso actual
es11=Ejecutar deteccion de equipos (Encuesta FDB)
es15=Opciones
es16=Registro de Clear ivent
es17=Borrar
es18=Monitor Status de puerto
es19=Ver el mapa en el explorador internet predeterminado
es20=Establecer el valor de un objeto SNMP
es21=Parada
es22=Alarmas
es23=Edita la topologia
es24=Mostrar vecinos de LLDP/CDP 
es25=Acuerdo de Licencia
es26=Como obtener una clave de licencia
es27=Acerca de
es28=Delimitador de direccion MAC
es29=ingrese la ruta al archivo wkhtmltopdf.exe  Puede agregar opciones.
es30=IP, nombre de host
es31=Importar CSV
es32=Exportar a CSV
es33=Exportar a PDF
es34=Utilice Importar para la direccion IP y el nombre del host cuando no se resuelven automaticamente.
es35=Ruta del archivo de importacion (el delimitador del archivo CSV es un punto y coma ";" o una coma ",").
es36=Exportar a Draw.io
es37=El archivo de importacion puede ser creado por Nmap (con la opcion -oN) o
es38=por el Scanner Avanzado de IP (guardar el resultado en un archivo CSV delimitado por tabuladores)
es39=Vista preliminar
es40=Instale o descomprima la utilidad wkhtmltopdf e
es41=Ejecutar importacion
es42=Ejecutar Importar cada
es43=hora(s)
es44=Cancelar
es45=Ruta del archivo de importacion
es46=Establecer el ancho de la columna deseada
es47=Borrar datos antiguos para direcciones MAC que estan ausentes en el archivo de importacion
es48=Escriba la ruta al archivo de exportacion
es49=Lista de ordenadores
es50=Lista de los switches
es51=Tabla de conexion de los switches
es52=Lista de puertos
es53=Ejecutar la exportacion
es54=Lista de VLANs
es55=Ejecutar la exportacion cada
es56=Delimitador CSV
es57=Mapa de topologia de red
es58=Incluir en el informe
es59=General
es60=Descubrimiento
es61=Notificacion
es62=Trafico
es63=Ping Monitor
es65=Puede utilizar cualquier servidor Web para compartir el mapa con otros.
es67=1. Escriba la ruta donde los archivos htm/php han de ser guardados
es68=Puede ser la ruta de acceso a la red (p. e., \\server\sharename)
es69=3. Introduzca la direccion web de la carpeta LanTopoLog (p. e., http://<web server name>/ltl)
es70=4. Copie el archivo ltsearch.cgi al directorio script del servidor Web
es71=e introduzca la direccion HTTP del ltsearch.cgi
es72=2. Ruta de acceso local de la carpeta Web LanTopoLog en el servidor Web.
es73=Ingrese la misma ruta anterior si LanTopoLog y el servidor web residen en la misma computadora.
es75=Direccion HTTP del mapa LanTopoLog:
es76=Guardar archivos mapa a la carpeta web
es78=Guardar como htm
es79=Guardar como php
es80=Probar la URL
es81=Prueba CGI
es83=Opciones de visualizacion de mapas
es84=Mostrar switch sysLocation
es85=Mostrar port ifDescription
es86=Mostrar el fabricante del dispositivo
es87=Mostrar switch sysDescription
es88=Mostrar VLAN
es89=Mostrar ifName abreviado
es90=Mostrar puerto ifAlias
es91=Tamano de la fuente
es92=Eliminar registros de registro mas antiguos que
es93=dias
es94=Mostrar numero de puerto en lugar de ifName
es95=Borrar el ordenador si no tiene actividad para
es96=Colores del mapa
es97=Color de fondo
es98=Color del grafico
es99=Colores predeterminados
es100=Cambiar
es103=Notificacion de alarma
es104=Notificacion de prueba
es105=Reproducir sonido
es106=Ejecutar programa/script
es107=Enviar correo electronico a
es108=Opciones de correo electronico
es109=Notificar via Telegram. Para esto crear un bot de Telegram.
es110=Ruta al archivo draw.io.exe
es111=Ruta al archivo XML del mapa de topologia
es117=Intervalo de tiempo entre dos comprobaciones consecutivas de un objeto monitorizado
es118=Numero de intentos de ping antes de marcar un dispositivo como "down"
es119=minutos
es120=Notificar cuando falla el ping
es121=Lista de hosts monitoreados
es124=Monitor de trafico (ancho de banda)
es125=% dentro de 10 minutos
es126=Umbral del uso promedio de ancho de banda
es127=Notificar cuando se supere el umbral:
es128=Monitoreo de errores de paquetes
es129=El numero de paquetes descartados excede de
es130=% del numero total de paquetes
es131=El nъmero de paquetes en error exceden
es133=Habilitar monitor de trafico
es134=Grafico de barras de trafico
es135=Mostrar graficos durante las ultimas 2 horas
es136=Mostrar graficos durante las ultimas 48 horas
es137=El nъmero de subprocesos para sondeo SNMP (los mas hilos, el sondeo mas rapido)
es138=Supervise solo los puertos de switch a switch para reducir la carga de la CPU en el caso de SNMP v3
es139=Ejecutar la deteccion de ordenadores cada
es140=hora(s)
es141=Notificar cuando se detecta una nueva direccion MAC
es142=Utilice solicitudes SNMP bulk. Es posible que algunos switches no admitan esta funcion.
es143=Editar tabla de conexiones
es144=Utilizar tabla de conexion de switches
es145=Inventario WMI
es146=Si los campos estan vacios, consultas WMI usa tu credencial de usuario actual
es147=Agregar consulta WMI
es148=Habilitar inventario de WMI
es149=Notificar cuando la topolog a Spanning Tree es cambiado
es150=Enviar al servidor Syslog
es151=Ruta al archivo java.exe
es152=Introduzca la ruta al archivo java.exe (Opciones - pestana Descubrimiento)
es165=Rango de direcciones IP:
es166=Ejemplos:
es172=La asignacion anterior (
es173=) se cancelara
es174=Asignar icono para todas las direcciones MAC comenzando con
es175=Cambiar Icono
es176=Icono predeterminado
es179=Direccion IP
es180=Nombre
es181=Descripcion de puerto
es182=Status
es183=Marque la casilla del puerto que desea supervisar
es184=Desmarca la casilla de verificacion para eliminar el puerto de la monitorizacion
es185=Verificar el estado del puerto cada
es186=Notificar cuando el estado del puerto este "inactivo"
es187=Marcar/Desmarcar Todo
es188=Para agregar un puerto, seleccione "Port Status Monitor" en el menu de herramientas del switch 
es189=Informaciуn de clave de la licencia
es190=Su clave de licencia esta vinculada a los siguientes switches:
es191=Al menos uno de ellos debe estar siempre presente en el mapa del LanTopoLog,
es192=de lo contrario, su copia de LanTopoLog no se considera registrada.
es199=Siga los pasos a continuacion.
es200=1. Descubra su red con la version demo de LanTopoLog y haga clic en "Aplicar la nueva topologia" 
es201=Como obtener una clave de licencia
es202=En la tabla que aparece a continuaciуn, seleccione hasta 3 switches marcando las casillas.
es203=Su clave de licencia estara vinculada a estos switches.
es205=2. Switch ID aparecera en el campo de abajo.
es206=Envie Switch ID por correo electronico a
es207=(copia la cadena y pegala en el correo electronico)
es208=3. Comprar el programa LanTopoLog a traves del sitio del programa
es209=4. Despues de realizar el pago, se le enviara por correo electronico el archivo de clave de licencia.
es210=5. Copie el archivo de clave de licencia aqui
es212=y reiniciar el programa.
es213=En el futuro, puede agregar nuevos switches a la red, sin embargo, la clave de la licencia sigue siendo valida.
es215=
es221=switch
es222=Seleccionar el comando
es223=Acceso de escritura SNMP
es224=Guardar
es225=Guardar para todos los switches
es226=Ejecutar
es240=Deteccion de switch
es241=1. Especificar rangos de direcciones IP para la deteccion de switch
es242=2. Deteccion de switch
es243=
es244=
es245=Ejecutar descubrimiento
es246=Si se marca alguna casilla, se omitiran los
es247=Nota: SNMP v2c community o v3 user
es248=debe tener acceso a lectura de mib iso(1)
es249= 
es250=Descubra cualquier dispositivo SNMP (AP ...)
es251=Esto no suele ser necesario, pero puede asignar un switch como nodo raiz en el arbol del mapa marcando su casilla.
es252=rangos de IP sin marcar durante el escaneo
es253=Recopilar los datos SNMP
es254=Descubrir la topologia
es255=Aplicar la nueva topologia
es256=No se puede asignar un dispositivo que no sea de switch (router, AP) como nodo raiz.
es259=Buscar
es261=Paso 1
es262=Paso 2
es263=Paso 3
es264=Navegador de red
es272=Ver
es273=nuevo
es274=Quitar
es275=marca
es276=Agregue nuevos switches aqui
es277=Descubra solo la parte del mapa que esta detras de este switch
es278=Eliminar del mapa
es279=ausente del mapa
es280=Editar este menu
es281=No notificar cuando falla el ping
es282=Notificar cuando falla el ping
es283=Cambiar icono
es284=Agregar/editar comentario
es285=Agregar a la lista de monitores
es286=Eliminar de la lista de monitores
---------------------
de1=Datei
de2=Aktion
de3=Service
de4=Hilfe
de5=Onlinehilfe und PDF
de6=Importieren
de7=Exportieren
de8=Beenden
de10=Aktuellen Prozess beenden
de11=Computer-Erkennung ausfuhren (Umfrage FDB)
de15=Optionen
de16=Loschen Log 
de17=Loschen
de18=Port Status Monitor
de19=Karte im Standardbrowser anzeigen
de20=Stellen Sie den SNMP-Objektwert ein
de21=Stop
de22=Alarme
de23=Topologie bearbeiten
de24=LLDP/CDP-Nachbarn anzeigen
de25=Lizenzvereinbarung
de26=So erhalten Sie einen Lizenzschlussel
de27=Uber das Programm
de28=Trennzeichen fur MAC-Adressen
de29=geben Sie den Pfad zur Datei wkhtmltopdf.exe ein. Sie konnen Optionen hinzufugen.
de30=IP, Hostname
de31=CSV importieren
de32=In CSV exportieren
de33=In PDF exportieren
de34=Importieren fur IP-Adresse und Hostname, die nicht automatisch aufgelost werden.
de35=Pfad zur Importdatei (CSV-Dateibegrenzer ist ein Semikolon ";" oder ein Komma ",")
de36=In Draw.io exportieren
de37=Die Importdatei kann von Nmap erstellt werden (mit der Option –oN)
de38=oder von Advanced IP Scanner (Speichern der Ausgabe als CSV-Tab-getrennte Datei)
de39=Vorschau
de40=Installieren oder entpacken Sie das Dienstprogramm wkhtmltopdf und
de41=Import ausfuhren
de42=Fuhren Sie den Import alle
de43=Stunde(n)
de44=Abbrechen
de45=Dateipfad importieren
de46=Einstellen der gewunschten Spaltenbreite
de47=Loschen Sie alte Daten fur MAC-Adressen, die in der Importdatei nicht vorhanden sind
de48=Geben Sie den Pfad zur Exportdatei ein
de49=Computerliste
de50=Switch-Liste
de51=Switch-Verbindungstabelle
de52=Port-Liste
de53=Export ausfuhren
de54=VLAN-Liste
de55=Fuhren Sie den Export alle
de56=CSV-Begrenzer
de57=Netzwerktopologiekarte
de58=In den Bericht aufnehmen
de59=Allgemeine
de60=Entdeckung
de61=Benachrichtigung
de62=Verkehr
de63=Ping Monitor
de65=Sie konnen jeden Webserver verwenden, um die Karte mit anderen zu teilen.
de67=1. Geben Sie den Pfad ein, in dem die htm/php-Dateien gespeichert werden sollen
de68=Kann ein Netzwerkpfad sein (z. B. \\server\sharename)
de69=3. Geben Sie die Webadresse des LanTopoLog-Ordners ein (z. B. http://<web server name>/ltl)
de70=4. Kopieren Sie die Datei ltsearch.cgi in das Webserver-Skriptverzeichnis
de71=und geben Sie die HTTP-Adresse fur die ltsearch.cgi ein
de72=2. Lokaler Pfad zum LanTopoLog-Webordner auf dem Webservercomputer.
de73=Geben Sie denselben Pfad wie oben ein, wenn Lantopolog und Web-Server auf demselben Rechner liegen.
de75=HTTP-Adresse fur die LanTopoLog-Map:
de76=Speichern von Map-Dateien im Webordner
de78=Als htm speichern
de79=Als php speichern
de80=Testen die URL
de81=Testen Sie CGI
de83=Kartenanzeigeoptionen
de84=sysLocation des Switches anzeigen
de85=ifDescription des Ports anzeigen
de86=Hersteller des Gerats anzeigen
de87=sysDescription des Switches anzeigen
de88=VLAN anzeigen
de89=Gekurzten ifName anzeigen
de90=ifAlias des Ports anzeigen
de91=Schriftgrad
de92=Loschen von Protokollsatzen, die alter sind als
de93=Tage
de94=Portnummer anstelle von ifName anzeigen
de95=Loschen Sie den Computer, wenn er keine Aktivitat hat fur
de96=Farben der Karte
de97=Hintergrundfarbe
de98=Farben der Grafik
de99=Standard-Farben
de100=Andern
de103=Alarmbenachrichtigung
de104=Testbenachrichtigung
de105=Sound abspielen
de106=Programm/Skript ausfuhren
de107=Senden Sie E-Mail an:
de108=E-Mail-Optionen
de109=Per Telegram benachrichtigen. Erstellen Sie dazu einen Telegram Bot.  
de110=Pfad zur Datei draw.io.exe
de111=Pfad zur XML-Datei der Topologiekarte
de117=Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Prufungen eines uberwachten Objekts
de118=Anzahl der Ping-Versuche, bevor ein Gerat als "down" markiert wird
de119=Minuten
de120=Benachrichtigen, wenn ping ausfallt
de121=Liste der uberwachten Hosts
de124=Uberwachung des Datenverkehrs (Bandbreite)
de125=% innerhalb von 10 Minuten
de126=Durchschnittlicher Schwellenwert fur die Bandbreitennutzung
de127=Benachrichtigen, wenn der Schwellenwert uberschritten wird:
de128=Paketfehleruberwachung
de129=Die Anzahl verworfener Pakete uberschreitet
de130=% der Gesamtzahl der Pakete
de131=Die Anzahl der fehlerhaften Pakete uberschreitet
de133=Verkehrsuberwachung aktivieren
de134=Verkehrsbalkendiagramm
de135=Diagramme der letzten 2 Stunden anzeigen
de136=Diagramme der letzten 48 Stunden anzeigen
de137=Die Anzahl der Threads fur SNMP-Abfragen
de138=Uberwachen Sie nur die Switch-zu-Switch-Ports, um die CPU-Auslastung bei SNMP v3 zu reduzieren.
de139=Aktualisierung der Computerliste alle
de140=Stunde (n)
de141=Benachrichtigen, wenn eine neue MAC-Adresse erkannt wird
de142=Verwenden Sie SNMP-Bulk-Anfragen. Einige Switches unterstutzen diese Funktion moglicherweise nicht.
de143=Verbindungstabelle bearbeiten
de144=Switch-Verbindungstabelle verwenden
de145=WMI-Inventar
de146=Wenn nicht ausgefullt, verwenden WMI-Abfragen Ihre aktuelle Benutzeranmeldung
de147=Hinzufugen von WMI-Abfrage
de148=WMI-Inventar aktivieren
de149=Benachrichtigen, wenn die Spanning Tree-Topologie geandert wird
de150=An den Syslog-Server senden
de151=Pfad zur java.exe-Datei Pfad
de152=Pfad zur java.exe-Datei eingeben (Optionen - Registerkarte „Erkennung“)
de165=IP-Adressbereich:
de166=Beispiele:
de172=Die vorherige Zuordnung (
de173=) wird aufgehoben
de174=Weisen Sie das Symbol allen Mac-Adressen zu, die mit beginnen
de175=Symbol andern
de176=Standardsymbol
de179=IP-Adresse
de180=Name
de181=Portbeschreibung
de182=Status
de183=Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur den Port, den Sie uberwachen mochten
de184=Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, um den Port aus der Uberwachung zu entfernen
de185=Uberprufen Sie den Portstatus alle
de186=Meldung, wenn der Hafenstatus "down" geht
de187=Alle aktivieren / deaktivieren
de188=Um einen Port hinzuzufugen, wahlen Sie „Port Status Monitor“ aus dem Switch-Tools-Menu
de189=Lizenzschlussel-Info
de190=Ihr Lizenzschlussel ist an die folgenden Switches gebunden:
de191=Mindestens einer von ihnen muss immer auf der LanTopoLog-Karte vorhanden sein,
de192=Andernfalls wird Ihre Kopie von LanTopoLog nicht als registriert betrachtet.
de199=Fuhren Sie die folgenden Schritte aus
de200=1. Entdecken Sie Ihr Netzwerk mit der Demoversion von LanTopoLog und klicken Sie auf "Anwenden der neuen Topologie"
de201=So erhalten Sie einen Lizenzschlussel
de202=Wahlen Sie in der folgenden Tabelle bis zu 3 Switches mithilfe von Kontrollkastchen aus.
de203=Ihr Lizenzschlussel wird an diese Switches gebunden.
de205=2. Die Switch-ID wird im Feld darunter angezeigt.
de206=E-Mail Switch ID an
de207=(Kopieren Sie die Zeichenkette und fugen Sie sie in die E-Mail ein)
de208=3. Kaufen Sie LanTopoLog uber die Programmseite.
de209=4. Nachdem Sie die Zahlung getatigt haben, wird Ihnen Ihre Lizenzschlusseldatei per E-Mail zugesandt
de210=5. Kopieren Sie die Lizenzschlusseldatei hier
de212=und starten Sie das Programm neu.
de213=Hinweis: In Zukunft konnen Sie Ihrem Netzwerk neue Switches hinzufugen, der Lizenzschlussel bleibt jedoch gultig.
de215=
de221=Switch
de222=Befehl auswahlen
de223=SNMP-Schreibzugriff
de224=Speichern
de225=Speichern fur alle Switches
de226=Fuhren Sie
de240=Erkennen Switches
de241=1. Geben Sie IP-Adressbereiche fur die Switch-Erkennung an
de242=2. Erkennung der Switches
de243=
de244=
de245=Fuhren Sie die Ermittlung aus
de246=Wenn ein Kontrollkastchen aktiviert ist, werden
de247=Hinweis: SNMP v2c-Community oder v3-Benutzer
de248=muss Lesezugriff auf mib iso(1) haben.
de249=
de250=Auch SNMP-Gerate erkennen (AP...)
de251=Sie konnen einen Switch als Stammknoten in der Kartenstruktur zuweisen, indem Sie dessen Kastchen markieren.
de252=nicht aktivierte IP-Bereiche beim Scannen ubersprungen
de253=Sammeln von SNMP-Daten
de254=Entdecken Sie die Topologie
de255=Anwenden der neuen Topologie
de256=Ein Gerat ohne Switch (Router, AP) kann nicht als Stammknoten zugewiesen werden.
de259=Suchen
de261=Schritt 1
de262=Schritt 2
de263=Schritt 3
de264=Netzwerkbrowser
de272=Zeigen
de273=neue
de274=Entfernen
de275=Mark
de276=Hier neue Switches hinzufugen
de277=Entdecken Sie nur den Teil der Karte, der sich hinter diesem Switch befindet
de278=Aus Netzwerkdiagramm loschen
de279=fehlt auf der Karte
de280=Dieses Menu bearbeiten
de281=Nicht benachrichtigen, wenn Ping fehlschlagt
de282=Benachrichtigen, wenn Ping fehlschlagt
de283=Icon andern
de284=Kommentar hinzufugen/bearbeiten
de285=Zur Monitorliste hinzufugen
de286=Aus Monitorliste entfernen
--------------------
fr1=Fichier
fr2=Action
fr3=Service
fr4=Aide
fr5=Aide en ligne et PDF
fr6=Importer
fr7=Exporter
fr8=Quitter
fr10=Arreter le processus
fr11=Rafraichir la liste des ordinateurs (Sondage FDB)
fr15=Options
fr16=Effacer le journal
fr17=Effacer
fr18=Moniteur d'etat du port
fr19=Afficher la carte dans le navigateur par defaut
fr20=Definir la valeur d'un objet SNMP
fr21=Arreter
fr22=les alarmes
fr23=Modifier la topologie
fr24=Afficher les voisins LLDP/CDP
fr25=Contrat de licence
fr26=Comment obtenir une cle de licence
fr27=A propos de
fr28=Delimiteur d'adresse MAC
fr29=entrez le chemin d'acces au fichier wkhtmltopdf.exe  Vous pouvez ajouter des options.
fr30=IP, Hostname
fr31=Importer CSV
fr32=Exporter vers CSV
fr33=Exporter vers PDF
fr34=Utilisez l'importation pour l'adresse IP et le nom d'hote qui ne sont pas resolus automatiquement.
fr35=Chemin du fichier d'importation (Le delimiteur de fichier CSV est un point-virgule ";" ou une virgule ",").
fr36=Exporter vers Draw.io
fr37=Le fichier d'importation peut etre cree par Nmap (avec l'option -oN)
fr38=ou par Advanced IP Scanner (enregistrer la sortie en tant que fichier delimite par un tabulation CSV)
fr39=Apercu
fr40=Installez ou decompressez l'utilitaire wkhtmltopdf et
fr41=Executer l'importation
fr42=Executer l'importation toutes les
fr43=heure(s)
fr44=Annuler
fr45=Chemin du fichier d'importation
fr46=Definir la largeur de colonne souhaitee
fr47=Effacer les anciennes donnees pour les adresses MAC absentes du fichier d'importation
fr48=Entrez le chemin d'acces au fichier d'exportation
fr49=Liste des ordinateurs
fr50=Liste de switches
fr51=Les connexions entre les switches
fr52=Liste des ports
fr53=Executer l'exportation
fr54=Liste VLAN
fr55=Executer l'exportation every toutes les
fr56=Delimiteur CSV
fr57=Carte de topologie du reseau
fr58=Inclure dans le rapport
fr59=Generales
fr60=Decouverte
fr61=Notification
fr62=Trafic
fr63=Moniteur Ping
fr65=Vous pouvez utiliser n'importe quel serveur Web pour partager la carte avec d'autres.
fr67=1. Entrez le chemin d'acces ou les fichiers htm/php doivent etre enregistres
fr68=Peut etre le chemin du reseau (p. ex., \\server\sharename)
fr69=3. Entrez l'adresse Web du dossier LanTopoLog (p. ex., http://<web server name>/ltl)
fr70=4. Copiez le fichier ltsearch.cgi dans le repertoire de script du serveur Web
fr71=et entrez l'adresse HTTP pour le ltsearch.cgi
fr72=2. Chemin d'acces local au dossier Web LanTopoLog sur le serveur Web.
fr73=Entrez le meme chemin que ci-dessus si LanTopoLog et le serveur Web resident sur la meme machine.
fr75=Adresse HTTP pour la carte LanTopoLog:
fr76=Enregistrer les fichiers de la carte dans le dossier Web
fr78=Enregistrer sous htm
fr79=Enregistrer sous php
fr80=Testez l'URL
fr81=Test CGI
fr83=Options d'affichage de la carte
fr84=Afficher le switch sysLocation
fr85=Afficher le port ifDescription
fr86=Afficher le fabricant de l'appareil
fr87=Afficher le switch sysDescription
fr88=Afficher le VLAN
fr89=Afficher le nom ifName abrege
fr90=Afficher le port ifAlias
fr91=Taille de la police
fr92=Supprimer les enregistrements de journal anterieurs a
fr93=jours
fr94=Afficher le numero de port au lieu de ifName
fr95=Supprimer l'ordinateur s'il n'est pas detecte dans les
fr96=Couleurs de la carte
fr97=Couleur de fond
fr98=Couleur du graphique
fr99=Couleurs par defaut
fr100=Modifier
fr103=Notification d'alarme
fr104=Test de notification
fr105=Jouer du son
fr106=Executer le programme/script
fr107=Envoyer un e-mail a
fr108=Options d'envoi d'email
fr109=Notifier via Telegram. Pour cela, creez un Telegram Bot.
fr110=Chemin d'acces au fichier draw.io.exe
fr111=Chemin d'acces au fichier XML de la carte topologique  
fr117=Intervalle de temps entre deux verifications consecutives d'un objet surveille
fr118=Nombre de tentatives de ping avant de marquer un appareil comme "down"
fr119=minutes
fr120=Avertir en cas d'echec du ping
fr121=Liste des hotes surveilles
fr124=Moniteur de trafic (bande passante)
fr125=% dans les 10 minutes
fr126=Seuil moyen d'utilisation de la bande passante
fr127=Avertir lorsque le seuil est depasse:
fr128=Surveillance des erreurs de paquet
fr129=Le nombre de paquets mis au rebut est superieur a
fr130=% du nombre total de paquets
fr131=The number of packets error exceeds
fr133=Activer le Moniteur de trafic
fr134=Graphique a barres du trafic
fr135=Afficher les graphiques des dernieres 2 heures
fr136=Afficher les graphiques des dernieres 48 heures
fr137=Nombre de threads pour l'interrogation SNMP
fr138=Surveillez uniquement les ports switch a switch pour reduire la charge du CPU en cas de SNMP v3
fr139=Executer la detection d'ordinateur toutes les
fr140=heure(s)
fr141=Avertir lorsqu'une nouvelle adresse MAC est detectee
fr142=Utilisez les requetes SNMP bulk. Certains commutateurs peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalite.
fr143=Modifier la table de connexion
fr144=Utilisez la table de connexion de switch
fr145=Inventaire WMI
fr146=Si elles ne sont pas remplies, les requetes WMI utilisent votre identifiant utilisateur actuel
fr147=Ajouter WMI Query
fr148=Activer l'inventaire WMI
fr149=Avertir en cas de modification de la topologie Spanning Tree
fr150=Envoyer au serveur Syslog
fr151=Chemin d'acces au fichier java.exe
fr152=Saisissez le chemin d'acces au fichier java.exe (Options - onglet Decouverte)
fr165=Plage d'adresses IP:
fr166=Exemples:
fr172=Affectation precedente (
fr173=) sera annulee
fr174=Affecter l'icone a toutes les adresses MAC commencant par
fr175=Changer d'icone
fr176=Icone par defaut
fr179=Adresse IP
fr180=Nom
fr181=Description du port
fr182=Statut
fr183=Verifiez la case a cocher pour le port que vous souhaitez surveiller
fr184=Decochez la case a cocher pour supprimer le port de la surveillance
fr185=Verifier l'etat du port toutes les
fr186=Avertir lorsque l'etat du port tombe en panne
fr187=Cocher/Decocher tout
fr188=Pour ajouter un port, selectionnez «Port Status Monitor» dans le menu des outils du switch
fr189=Informations sur la cle de licence
fr190=Votre cle de licence est liee aux switches suivants:
fr191=Au moins l'un d'entre eux doit toujours etre present sur la carte LanTopoLog,
fr192=sinon votre copie de LanTopoLog n'est pas consideree comme sous licence.
fr199=Suivez les etapes ci-dessous.
fr200=1. Decouvrez votre reseau avec la version demo de LanTopoLog et cliquez sur "Appliquer la nouvelle topologie"
fr201=Comment obtenir une cle de licence
fr202=Dans le tableau ci-dessous, selectionnez jusqu'a 3 switches a l'aide de cases a cocher.
fr203=Votre cle de licence sera liee a ces switches.
fr205=2. Switch ID apparaitra dans le champ ci-dessous.
fr206=Envoyez-le par e-mail a
fr207=(copier la chaine et la coller dans l'e-mail)
fr208=3. Acheter LanTopoLog via le site du programme
fr209=4. Apres avoir effectue le paiement, votre fichier de cle de licence vous sera envoye par e-mail.
fr210=5. Copier le fichier de cle de licence ici
fr212=et redemarrer le programme.
fr213=Note: Dans le futur, vous pouvez ajouter de nouveaux switches a votre reseau, mais la cle de licence reste valide.
fr215=
fr221=Switch
fr222=Selectionner la commande
fr223=Acces en ecriture SNMP
fr224=Enregistrer
fr225=Enregistrer pour tous les switches
fr226=Executer
fr240=Decouverte des switches
fr241=1. Specifier les plages d'adresses IP pour la decouverte du switch
fr242=2. Decouvrir les switches
fr243=
fr244=
fr245=Executer la decouverte
fr246=Si une case a cocher est cochee, les plages IP
fr247=Note:  SNMP v2c community ou v3 user
fr248=doit avoir un acces en lecture a mib iso(1)
fr249=
fr250=Detecter tout peripherique SNMP (AP...)
fr251=Vous pouvez affecter un switch en tant que noeud racine dans l'arborescence en cochant sa case.
fr252=non cochees seront ignorees pendant l'analyset
fr253=Collecter les donnees SNMP
fr254=Decouvrir la topologie
fr255=Appliquer la nouvelle topologie
fr256=Impossible d'affecter un peripherique non switch (routeur, AP) en tant que noeud racine.
fr259=Rechercher
fr261=Etape 1
fr262=Etape 2
fr263=Etape 3
fr264=Navigateur reseau
fr272=Voir
fr273=nouveau
fr274=Enlever
fr275=marque
fr276=Ajouter de nouveaux switches ici
fr277=Decouvrez seulement la partie de la carte qui se trouve derriere ce switch
fr278=Supprimer du diagramme de reseau
fr279=absent de la carte
fr280=Modifier ce menu
fr281=Ne pas notifier lorsque le ping echoue
fr282=Avertir lorsque le ping echoue
fr283=Changer l'icone
fr284=Ajouter/Modifier un commentaire
fr285=Ajouter a la liste des moniteurs
fr286=Supprimer de la liste des moniteurs
--------------------
it1=File
it2=Azione
it3=Servizio
it4=Guida
it5=Guida in linea e PDF
it6=Importa
it7=Esporta
it8=Esci
it10=Terminare il processo corrente
it11=Esegui individuazione computer (Sondaggio FDB)
it15=Opzioni
it16=Cancellare il registro eventi
it17=Cancella
it18=Port Status Monitor
it19=Visualizza mappa nel browser predefinito
it20=Impostare il valore di un oggetto SNMP
it21=Interrompi
it22=Allarmi
it23=Modificare la topologia
it24=Mostra vicini LLDP/CDP
it25=Contratto di licenza
it26=Come ottenere una chiave di licenza
it27=Informazioni su
it28=Delimitatore di indirizzo MAC
it29=immettere il percorso del file wkhtmltopdf.exe  Puoi aggiungere delle opzioni.
it30=IP, Hostname
it31=Importa CSV
it32=Esporta in CSV
it33=Esporta in PDF
it34=Utilizzare l'importazione per l'indirizzo IP e il nome host che non vengono risolti automaticamente.
it35=Percorso del file di importazione (Il delimitatore di file CSV e un punto e virgola ";" o una virgola ",").
it36=Esporta in Draw.io
it37=Il file di importazione puo essere creato da Nmap (con – oN opzione)
it38=o da Advanced IP Scanner (salva l'output come file CSV delimitato da tabulazioni)
it39=Anteprima
it40=Installare o decomprimere l'utilita wkhtmltopdf e
it41=Eseguire l'importazione
it42=Eseguire l'importazione ogni
it43=ore
it44=Annulla
it45=Percorso del file di importazione
it46=Impostare la larghezza della colonna desiderata
it47=Cancella i vecchi dati per gli indirizzi MAC assenti dal file di importazione
it48=Immettere il percorso del file di esportazione
it49=Elenco computer
it50=Elenco di switch
it51=Collegamenti degli interruttori
it52=Elenco dei porti
it53=Eseguire l'esportazione
it54=Elenco VLAN
it55=Eseguire l'esportazione ogni
it56=Delimitatore CSV
it57=Mappa della topologia di rete
it58=Includere nel report
it59=Generale
it60=Individuazione
it61=Notifica
it62=Traffico
it63=Ping Monitor
it65=E possibile utilizzare qualsiasi server Web per condividere la mappa con altri utenti.
it67=1. Immettere il percorso in cui salvare i file htm/php
it68=Puo essere il percorso di rete (ad es., \\server\sharename)
it69=3. Immettere l'indirizzo Web della cartella LanTopoLog (ad es., http://<web server name>/ltl)
it70=4. Copiare il file ltsearch.cgi nella directory di script del server Web
it71=e immettere l'indirizzo HTTP per ltsearch.cgi
it72=2. Percorso locale della cartella Web LanTopoLog nel computer server Web
it73=Immettere lo stesso percorso precedente se LanTopoLog e il server Web risiedono sullo stesso computer.
it75=Indirizzo HTTP per la mappa LanTopoLog:
it76=Salvare i file di mappa nella cartella Web
it78=Salva come htm
it79=Salva come php
it80=Prova l'URL
it81=Test CGI
it83=Opzioni visualizzazione mappa
it84=Mostra switch sysLocation
it85=Mostra port ifDescription
it86=Mostra produttore dispositivo
it87=Mostra switch sysDescription
it88=Mostra VLAN
it89=Mostra ifName abbreviato
it90=Mostra port ifAlias
it91=Dimensione carattere
it92=Elimina i record di log piu vecchi di
it93=giorni
it94=Mostra il numero di porta invece di ifName
it95=Elimina il computer se non ha attivita per
it96=Colori mappa
it97=Colore sfondo
it98=Colore del grafico
it99=Colori predefiniti
it100=Modifica
it103=Notifica di allarme
it104=Notifica di test
it105=Riproduci suono
it106=Esegui programma/script
it107=Invia e-mail a
it108=Opzioni e-mail
it109=Notifica via Telegram. Per questo, crea un Bot di Telegram. 
it110=Percorso del file draw.io.exe
it111=Percorso del file XML della mappa della topologia
it117=Intervallo di tempo tra due controlli consecutivi di un oggetto monitorato
it118=Numero di tentativi di ping prima di contrassegnare un dispositivo come "down"
it119=minuti
it120=Notifica se il ping non riesce
it121=Elenco di host monitorati
it124=Monitor traffico (larghezza di banda)
it125=% entro 10 minuti
it126=Soglia di utilizzo medio della larghezza di banda
it127=Notifica quando viene superata la soglia:
it128=Monitoraggio errori pacchetti
it129=Il numero di pacchetti scartati supera il
it130=% del numero totale di pacchetti
it131=Il numero di pacchetti di errore supera il
it133=Abilita monitoraggio traffico
it134=Grafico a barre del traffico
it135=Mostra grafici per le ultime 2 ore
it136=Mostra grafici per le ultime 48 ore
it137=Numero di thread per il polling SNMP
it138=Monitorare solo le porte switch-to-switch per ridurre il carico della CPU. Cio e rilevante in caso di SNMP v3
it139=Esegui individuazione computer ogni
it140=ore
it141=Notifica quando viene rilevato un nuovo indirizzo MAC
it142=Utilizza richieste SNMP bulk. Alcuni switch potrebbero non supportare questa funzionalita.
it143=Modifica tabella di connessione
it144=Usa tabella di connessione switch
it145=Inventario WMI
it146=Se i campi sono vuoti, le query WMI utilizzano le credenziali utente correnti
it147=Aggiungi query WMI
it148=Abilita inventario WMI
it149=Notifica quando viene modificata la Spanning Tree Topology
it150=Invia al server Syslog
it151=Percorso del file java.exe
it152=Inserisci il percorso del file java.exe (Opzioni - scheda Individuazione)
it165=Intervallo di indirizzi IP:
it166=Esempi:
it172=L'assegnazione precedente (
it173=) verra annullata
it174=Assegna l'icona a tutti gli indirizzi mac che iniziano con
it175=Cambia icona
it176=Icona predefinita
it179=Indirizzo IP
it180=Nome
it181=Descrizione del porto
it182=Stato
it183=Selezionare la casella di controllo per la porta che si desidera monitorare
it184=Deselezionare la casella di controllo per rimuovere la porta dal monitoraggio
it185=Controlla lo stato della porta ogni
it186=Notifica quando lo stato del porto va "down".
it187=Seleziona/Deseleziona tutto
it188=Per aggiungere una porta seleziona "Port Status Monitor" dal menu degli strumenti dello switch
it189=Informazioni sulla chiave di licenza
it190=Il codice di licenza e associato ai seguenti switch:
it191=Almeno uno di essi deve essere sempre presente sulla mappa LanTopoLog,
it192=in caso contrario, la copia di LanTopoLog non e considerata registrata.
it199=Seguire i seguenti passi.
it200=1. Scopri la tua rete con la versione demo di LanTopoLog e fai clic su "Applica nuova topologia"
it201=Come ottenere una chiave di licenza
it202=Nella tabella seguente, selezionare fino a 3 switch utilizzando le caselle di controllo.
it203=La chiave di licenza sara associata a questi switches.
it205=2. Switch ID apparira nel campo sottostante.
it206=E-mail Switch ID a
it207=(copiare la stringa e incollarla nell'e-mail)
it208=3. Acquista LanTopoLog attraverso il sito del programma
it209=4. Dopo aver effettuato il pagamento, il file della chiave di licenza ti verra inviato via e-mail
it210=5. Copia qui il file della chiave di licenza
it212=e riavviare il programma.
it213=In futuro e possibile aggiungere nuovi switch alla rete, tuttavia, il codice di licenza rimane valido.
it215=
it221=Switch
it222=Selezionare il comando
it223=Accesso in scrittura SNMP
it224=Salva
it225=Salva per tutti gli switch
it226=Eseguire
it240=Rilevamento di switch
it241=1. Specificare gli intervalli di indirizzi IP per il rilevamento degli switch
it242=2. Individuare gli switch
it243=
it244=
it245=Eseguire scoperta
it246=Se e selezionata una casella di controllo, gli intervalli IP
it247=Nota:  SNMP v2c community o v3 user
it248=deve avere accesso in lettura a mib iso(1)
it249=
it250=Individua qualsiasi dispositivo SNMP (AP...)
it251=E possibile assegnare un commutatore come nodo principale nell'albero delle mappe selezionando la relativa casella.
it252=deselezionati verranno ignorati durante l'analisi
it253=Raccogli dati SNMP
it254=Scopri la topologia
it255=Applica nuova topologia
it256=Impossibile assegnare un dispositivo non switch (router, AP) come nodo radice.
it259=Ricerca
it261=Passo 1
it262=Passo 2
it263=Passo 3
it264=Browser di rete
it272=Vedi
it273=Nuovo
it274=Rimuovi
it275=segno
it276=Aggiungi nuovi switch qui
it277=Scopri solo la parte della mappa sotto questo switch
it278=Rimuovi dalla mappa di rete
it279=assente dalla mappa
it280=Modifica questo menu
it281=Non notificare quando il ping fallisce
it282=Notifica quando il ping fallisce
it283=Cambia icona
it284=Aggiungi/Modifica commento
it285=Aggiungi alla lista dei monitor
it286=Rimuovi dall'elenco dei monitor

